**1. pielikums**

**Pieteikums iepirkuma konkursam**

**„Foto tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”**

**Vispārēja informācija par Pretendentu:** *(aizpildāmas visas iedaļas)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1.* | *Pretendenta nosaukums* |  |  |
| *2.* | *Reģistrācijas Nr.* |  |  |
| *3.* | *Nod. maks. reģistrācijas Nr.* |  |  |
| *4.* | *Juridiskā adrese, pasta indekss* |  |  |
| *5.* | *Faktiskā adrese, pasta indekss* |  |  |
| *6.* | *Bankas konta Nr.* |  |  |
| *7.* | *Bankas kods* |  |  |
| *8* | *Bankas nosaukums* |  |  |
| *9.* | *Kontaktpersona (vārds, uzvārds)* |  |  |
| *10.* | *Ieņemamais amats* |  |  |
| *11.* | *Tālruņa Nr.* |  |  |
| *12.* | *E-pasta adrese* |  |  |

Ar šo pieteikuma vēstuli *Pretendents*:

1. Piedalās iepirkumā  **„Foto tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”**

2. Piekrīt iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un garantē procedūras Nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami.

3. Apliecina, ka nav likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

4. Pretendents apņemas, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pildīt visus Nolikumā (t.sk. tehniskajā specifikācijā) izklāstītos nosacījumus.

5. Pretendents apliecina, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas, iesniegtā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus informācijas pārbaudei.

Pretendents apliecina, ka augstāk norādītā **elektroniskā pasta** adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai Iepirkuma ietvaros.

2018. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| amats |  | Paraksts |  | paraksta atšifrējums |

**2. pielikums**

**Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums**

**„Foto tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”**

Vispārīgās prasības

Pretendents piedāvā un apņemas veikt iepirkuma **„ Foto tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām” (**iepirkuma identifikācijas Nr.: **07-11-8-1)**nolikuma 8.3. punktā noteiktā iepirkuma priekšmeta izpildi – skaņu tehnikas piegādi, un garantijas nodrošināšanu, saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1. **Pretendentam ir jāveic sekojoša Foto tehnikas piegāde:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Tehniskā specifikācija** | **Garantija** | **Piedāvājums (t.sk., garantijas termiņš)** |
| 1 | Video kameras ekrāns | gab. | 1 | ***Ikan DH7 7" Full HD HDMI Monitor with 4k signal vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Ekrāna izmērs 7 collas vai 17.8 centimetri |  |
| Izšķirtspēja ne mazāka kā 1920 x 1080 |  |
| Proporcija 16:9 |  |
| Backlight LED |  |
| Atbildes laiks ne lielāks kā 20ms |  |
| Spilgtums ne mazāks kā 300 nit |  |
| Korpus izgatavots no materiāla - heavy-duty plastic |  |
| Skata leņķis ne mažak kā 178 horizontāli/ 178 vertikāli (grādos) |  |
| Krāsu daudzums ne mazāk kā 16,7 milijoni |  |
| Krāsu sistēma PAL/NTSC?SECAM (auto -detected) |  |
| Kontrasts 800:1 |  |
| Pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,01925 x0.05775 milimetri |  |
| Ieejas spriegums no 7 līdz 24 Volti (Līdzspriegums) |  |
| Izkliedētā jauda ne vairāk kā 6W |  |
| Darba temeratūra no 0 līdz 50 grādi pēc celsija skalas |  |
| Izmēri ne lielākai kā 18.2 x 11.4 x 1.5 centimetri |  |
| Datu Ieeja USB |  |
| Skaņas ieeja JACK 3.5 milimetri |  |
| Video ieeja/izeja HDMI |  |
| Svars ne lielākas kā 260 grami |  |
| Opcijas: |  |
| 1.Histogram & audio level meters |  |
| 2. Peaking, false color, Clip guides & pixel to pixel |  |
| 3. DSLR scaling |  |
| 4. Underscan |  |
| Komplektā iekļauts: saules sargs(sunhood), soma, baterija un baterijas lādētājs. |  |
| Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Video kameras statīvs | gab. | 1 | ***Benro S8 Tandem kit vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Max nestpēja - ne mazāk kā 17.64 lb (8 kg) |  |
| Min augstums - ne vairāk kā 28.35 in (72 cm) |  |
| Max augstums - ne mazāk kā 63 in (160 cm) |  |
| Garums saliktā stāvoklī - ne vairāk kā 34.6 in (88 cm) |  |
| Kāju slēģu sistēma -Twist Lever Lock |  |
| vadīklis (Drag Control) - Independent 4-step (0 to 3) pan and tilt drag |  |
| Separate Panning Lock - Jā |  |
| Quick Release (QR) Plate - Slide-In Video (QR13) 1/4-20 & 3/8 |  |
| Pamatnes skrūves izmērs - 75mm Bowl |  |
| Svars - ne vairāk kā 14.55 lb (6.6 kg) |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 3 | Digitālās spoguļkameras zibspuldze | gab. | 1 | ***Canon Speedlite 600EX-RT vai ekvivalentu)*** | vismaz 2 gadi |  |
| Savietojamība - ar Canon spoguļkameru saderīga elektroniskā zibspuldzes vadības sistēma |  |
| Stiprinājums uz spoguļkameras - Ir ar ātrās fiksācijas stiprinājumu, izmantojot zibspuldzes |  |
| ligzdu (hot shoe) kameras korpusa augšpusē |  |
| Fokusa attāluma pārklājums - Ir 14 mm - 200 mm (uzņemot ar 36 mm x 24 mm attēla matricas |  |
| kameru) |  |
| Ekspozīcijas (izstarotās gaismas daudzuma) vadība - Lietotāja iestatāms režīms, E-TTL |  |
| automātiskais režīms, E-TTL II automātiskais režīms. |  |
| Gaismas izstarotāja virziena maiņa - vertikaļi no - 7° līdz +90° , pa kreisi līdz 180°, pa labi līdz |  |
| 180° |  |
| Svars - ne vairāk kā 435 grammi |  |
| Komplektā soma zibspuldzes transportēšanai un uzglabāšanai |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 4 | Digitālās spoguļkamera | gab. | 2 | ***Canon EOS 80D vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Komlektācijā Cameras BODY + 18-135 objektīvs |  |
| Body tips Mid-size SLR |  |
| Max izšķirtspēja vismaz 6000 x 4000 |  |
| Bides proporcijas w:h(platums:augstums) 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |  |
| Efektīvie pikseļi vismaz 24 megapixels |  |
| Max pikseļi 26 megapixels |  |
| Sensora izmērs vismaz APS-C (22.5 x 15 mm) |  |
| Sensora tips CMOS |  |
| Procesors DIGIC 6 |  |
| ISO Auto, 100-16000 (expands to 25600) |  |
| Paaugstināts ISO (max) 25600 |  |
| White balanceiestatījumi vismaz 6 |  |
| Pielāgotais white balance Jā |  |
| Attēla stabilizācijā Nē |  |
| Nesakomresētas bildes formāts RAW |  |
| Bildes ar palašinājumu JPEG kvalitāte labs, normāls |  |
| Auto fokuss: Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |  |
| Manuālais fokuss Jā |  |
| Fokusa punktu skaits Vismaz 45 |  |
| Objektīva stiprinājums Canon EF/EF-S vai ekvivalents, kas saderīgs ar Canon objektīviem |  |
| Fokusa garuma reizinātājs vismaz 1.6× |  |
| Manipuliējams LCD displejs Jā |  |
| Ekrāna izmērs vismaz 3′′ collas |  |
| Ekrāna punktu skaits vismaz 1,040,000 |  |
| Skārienjūtīgs ekrāns Jā |  |
| Ekrāna tips TFT LCD |  |
| Tiešskats Jā |  |
| Skatu meklētājā tips Optical (pentaprism) |  |
| Skatu meklētāja pārklājums 1 |  |
| Skatu meklētāja palielinājums vismaz 0.95× (0.59× 35mm equiv.) |  |
| Minimālais shutter ātrums ne vairāk kā 30 sec |  |
| Maksimālais shutter ātrums vismaz 1/8000 sec |  |
| Aperture prioritāte Jā |  |
| Shutter prioritāte Jā |  |
| Manuālais ekspozīcijas režīms Jā |  |
| Tēmas/ainas režīms Jā |  |
| Iebūvēts zibspuldze Jā |  |
| Zibspuldzes diapazons vismaz 12.00 m (at ISO 100) |  |
| Ārējā zibspuldzes pieslēgšanas Jā ( "hot shoe" pieslēgums) |  |
| Nepārtraukta bildēšans režīms 7.0 fps |  |
| Timers Jā (2 vai 10 sec) |  |
| Metering režīmi: Multi, Center-weighted, Spot |  |
| Exposure kompensācijas ±5 (pie 1/3 EV, 1/2 EV soļi) |  |
| Izķirtspēja vismaz 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p), 1280 x 720 (60p, 30p) |  |
| Formārts MPEG-4, H.264 |  |
| Videogrāfija protokols visi ALL-I vai IPB codecs |  |
| Mikrofons Stereo |  |
| Skaļruņi Mono |  |
| Datu glabāšanas tipi SD/SDHC/SDXC (UHS-I support) |  |
| USB pieslēgvieta vismaz USB 2.0 (480 Mbit/sec) |  |
| HDMI pieslēgvieta Jā (mini-HDMI) |  |
| Mikrofona pieslēgvieta Jā |  |
| Austiņu pieslēgvieta Jā |  |
| Bezvada pieslēgums Iebūvēts |  |
| Bezvada pieslēguma protokls 802.11/b/g/n + NFC |  |
| Attālinātā kontrole Jā (ar vadu, bez vada vai caur viedtālruni) |  |
| Videi nekaitīgs Jā |  |
| Baterijas apraksts LP-E6N lithium-ion baterija & lādētājs |  |
| Papildus baterija Jā, Orģinālā ražotāja. |  |
| Baterijas mūža ilgums (CIPA standarts) vismaz 960 |  |
| Svars(tikai BODY konfigurācijai), iekļaujot bateriju ne vairāk kā 730 g (1.61 lb / 25.75 oz) |  |
| Izmeri ne lielāki kā 139 x 105 x 79 mm (5.47 x 4.13 x 3.11′′) |  |
| Orientācijas sensors Jā |  |
| Timelapse ieraksts Jā |  |
| Atmiņas karte Jā. Vismaz 128Gb ietilpība. Lasīšanas ātrums vismaz līdz 95MB/s; |  |
| rakstīšans ātrums vismaz līdz 90MB/s |  |
| Soma Jā. Plecu soma. Ietilpība visamz divām kamerām, diviem objektīviem, ladētājam, |  |
| baterijai un atmiņas kartei. |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 5 | Digitālā spoguļkamera | gab. | 1 | ***Canon EOS 5D mark IV vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Komlektācijā Kameras Body |  |
| Body tips Mid-size SLR |  |
| Max izšķirtspēja vismaz 6720 x 4480 |  |
| Bides proporcijas w:h(platums:augstums) 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |  |
| Efektīvie pikseļi vismaz 30 megapixels |  |
| Max pikseļi 32 megapixels |  |
| Sensora izmērs Full frame (36 x 24 mm) |  |
| Sensora tips CMOS |  |
| Procesors DIGIC 6+ |  |
| ISO Auto, 100-32000 (paplašinājums no 50 -102400) |  |
| Paaugstināts ISO (min) 50 |  |
| Paaugstināts ISO (max) 102400 |  |
| White balanceiestatījumi vismaz 6 |  |
| Pielāgotais white balance Jā |  |
| Attēla stabilizācijā Nē |  |
| Nesakomresētas bildes formāts RAW |  |
| Bildes ar palašinājumu JPEG kvalitāte vismaz labs, normāls |  |
| Auto fokuss Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live ViewAuto fokuss Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |  |
| Manuālais fokuss Jā |  |
| Fokusa punktu skaits Vismaz 61 |  |
| Objektīva stiprinājums Canon EF vai ekvivalents, kas saderīgs ar Canon objektīviem |  |
| Fokusa garuma reizinātājs vismaz 1× |  |
| Manipuliējams LCD displejs Jā |  |
| Ekrāna izmērs vismaz 3.2 collas |  |
| Ekrāna punktu skaits vismaz 1,620,000 |  |
| Skārienjūtīgs ekrāns Jā |  |
| Ekrāna tips TFT LCD |  |
| Tiešskats Jā |  |
| Skatu meklētājā tips Optical (pentaprism) |  |
| Skatu meklētāja pārklājums 100% |  |
| Skatu meklētāja palielinājums vismaz 0.71× |  |
| Minimālais shutter ātrums ne vairāk kā 30 sec |  |
| Maksimālais shutter ātrums vismaz 1/8000 sec |  |
| Aperture prioritāte Jā |  |
| Shutter prioritāte Jā |  |
| Manuālais ekspozīcijas režīms Jā |  |
| Tēmas/ainas režīms Nē |  |
| Iebūvēts zibspuldze Nē |  |
| Ārējā zibspuldzes pieslēgšanas Jā ( "hot shoe" vai flash sync port pieslēgums) |  |
| Nepārtraukta bildēšans režīms 7.0 fps |  |
| Timers Jā (2 vai 10 sec vai manuāli iestatāms) |  |
| Metering režīmi Multi, Center-weighted, Spot |  |
| Exposure kompensācijas ±5 (pie 1/3 EV, 1/2 EV soļi) |  |
| Izķirtspēja vismaz 4096 x 2160 (29.97p, 24p, 23.98p), 1920 x 1080 (59.94p, 29.97p, 24p, 23.98p), 1280 x720 (119.9p) |  |
| Formārts MPEG-4, Motion JPEG |  |
| Videogrāfija protokols 8.8MP iespējams paņemt no 4K video; visi ALL-I vai IPB codecs |  |
| Mikrofons Mono |  |
| Skaļruņi Mono |  |
| Datu glabāšanas tipi CompactFlash + SD/SDHC/SDXC card (UHS-I enabled) |  |
| USB pieslēgvieta USB 3.0 (5 GBit/sec) |  |
| HDMI pieslēgvieta Jā (mini-HDMI) |  |
| Mikrofona pieslēgvieta Jā |  |
| Austiņu pieslēgvieta Jā |  |
| Bezvada pieslēgums Iebūvēts |  |
| Bezvada pieslēguma protokls 802.11/b/g/n + NFC |  |
| Attālinātā kontrole Jā (ar vadu, bez vada vai caur viedtālruni) |  |
| Videi nekaitīgs Jā |  |
| Baterijas apraksts LP-E6N lithium-ion baterija & lādētājs |  |
| Papildus baterija Jā, Orģinālā ražotāja. |  |
| Baterijas mūža ilgums (CIPA standarts) vismaz 900 |  |
| Svars(tikai BODY konfigurācijai), iekļaujot bateriju ne vairāk kā 890 g (1.96 lb / 31.39 oz) |  |
| Izmeri ne lielāki kā 151 x 116 x 76 mm (5.94 x 4.57 x 2.99′′) |  |
| Orientācijas sensors Jā |  |
| GPS Iebūvēts |  |
| Atmiņas karte Jā. Compact flash tips. Vismaz 256Gb ietilpība. 1066x Ātruma reitings. |  |
| Lasīšanas ātrums vismaz līdz 160MB/s; rakstīšans ātrums vismaz līdz 155MB/s |  |
| Soma Jā. Plecu soma. Ietilpība visamz divām kamerām, diviem objektīviem, ladētājam, baterijai un atmiņas kartei. |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 6 | Foto objektīvs | gab. | 1 | ***Canon EF 28mm f/1.8 USM vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Lēcas tips Prime lens |  |
| Max formāta izmērs 35mm FF |  |
| Fokusa garums 28 mm |  |
| Bildes stabilizācija Nē |  |
| Lēcas stiprinājusm Canon EF |  |
| Maximālais atvērums ne vairāk kā F1.8 |  |
| Minimālais atvērums ne vairāk kā F22 |  |
| Atvēruma gredzens Nē |  |
| Diafragmas lāpstiņu skaits ne mazāk kā 7 |  |
| Optiskie Elementi ne mazāk kā 10 |  |
| Optiskās Grupas ne mazāk kā 9 |  |
| Minimālais fokuss 0.25 m (9.84′′) |  |
| Maksimālais palielinājums 0.18× |  |
| Auto fokuss Jā |  |
| Motora tips Ultrasonic |  |
| Pilna laika manuālais režīms Jā |  |
| Fokusa metode Aizmugrējā(Rear) |  |
| Distances skala Jā |  |
| DoF skala Jā |  |
| Svars 310 g (0.68 lb) |  |
| Diametrs 74 mm (2.9′′) |  |
| Garums 56 mm (2.19′′) |  |
| Izgatavošanas materiāls Plastic barrel, metal mount |  |
| Sealing Nē |  |
| Krāsa Melns |  |
| Filter thread 58 mm |  |
| Hood product code EW-63II |  |
| Tripod collar Nē |  |
| Papildus aksesuāri Hard Case LHP-C10 Soft Case ES-C9 / LP814 |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 7 | Bezvadu mikrafons video kamerai | gab. | 1 | ***Sennheiser AVX- ME2 Lavalier Digital Wireless Microphone Set vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Audio ieeja: 3,5 mm mini jack |  |
| Audio izeja: XLR |  |
| Audio izejas līmenis: -30 dBu - 0 dBu 4 soļos |  |
| Baterija: Li-Ion 3,7 V DC |  |
| Dinamiskā amplitūda: vismaz 120 dB(A) |  |
| Signāla pāraides frekvenču diapazons(atkarīgs no Valsts): 1880 - 1930 MHz |  |
| Skaņas frekvences: 20 Hz - 20000 Hz |  |
| Modulācija: GFSK |  |
| Darba temperatūra: -10 °C - + 55°C |  |
| Darbības ilgums: vismaz 4h (Uztvērējs), tipiski 15 h (Raidītājs ar LiIon energy pack) |  |
| RF izeja jauda: adaptīvi līdz 250mW (pīķi) (atkarīgs no pāraides frekveņču diapazona) |  |
| Sampling rates: 24 bit / 48 kHz |  |
| Signal-to-noise ratio: > 90 dB(A) |  |
| THD, total harmonic distortion: typ. 0.1 % |  |
| Svars: Uztverējs: ne vairāk kā 87 g (ieskaitot energy pack) |  |
| Atbildes laiks: ne vairāk kā 19 ms |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 8 | Stabilizācijas statīvs videokamerai | gab. | 1 | ***DJI Ronin-MX 3-axis vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Izmērs: ne lielāks kā 560mm x 370mm x 440mm |  |
| Svars bez aprīkojuma ne lielāks kā 2.77 kg |  |
| Pilnais svars ar aprīkojumu: 4.5 kg |  |
| Darba strāva: ne vairāk Static current: 300 mA (@16 V) |  |
| Dynamic current: 600 mA (@16 V) |  |
| Locked motor current: Max 10 A (@16 V) |  |
| GSU spriegums: ne vairāk kā Intelligent Battery: 423496-1580 mAh-14.4 V |  |
| Sprieguma pieslēguma vietas: vismaz 12V Regulated P-Tap x 2 |  |
| USB 500 mW x 1 |  |
| DJI Lightbridge x 1 |  |
| Leņķveida vibrācijas diapazons: ne vairāk kā ±0.02° |  |
| Maksimālais rotācijas ātrums: vismaz Pan axis: 200°/s; Tilt axis: 100°/s ; Roll axis: 30°/s |  |
| Mehāniskais diapazons: vismaz Pan axis control: 360° continuous rotation |  |
| Tilt axis control: +270° to -150°Roll axis control: ± 110° |  |
| Rotācijas diapazons: vismaz Pan axis control: 360° continuous rotation |  |
| Tilt axis control: +45° to -135° |  |
| Roll axis control: ± 25° |  |
| Savienojumi: vismaz 2.4 GHz Remote Controller; Bluetooth 4.0; USB 2.0 |  |
| Operētājsistēmu atbalsts: Windows XP vai jaunāks; Mac OS X 10.9 vai jaunāks |  |
| Mobilo operētājsistēmu atbalsts: IOS 7.1 vai jaunāks; Android 4.3 vai jaunāks |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 9 | Virziena mikrofons video kamerai | gab. | 1 | ***Rode Video mic pro vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Tips: Broadcast recording quality condenser microphone |  |
| Darba frekvences diapazons: vismaz 40 līdz 20 000 Hz |  |
| Polar Pattern: Supercardioid/lobar |  |
| Izejas pretestība: ne vairāk kā 200 omi |  |
| Jūtīgums: -32.0dB re 1 Volt/Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |  |
| Maksimālais SPL: 134dBSPL |  |
| Signāla trokšņu līmenis: ne vairāk kā 80 dB |  |
| Dinamiskais diapazons: 120 dB (as per IEC 651) |  |
| Paštroksnis: 14dBA |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 10 | Foto studija gaisma | gab. | 2 | ***JinBei MSN 600 ttl studio flash vai ekvivalentu*** | vismaz 2 gadi |  |
| Jauda: ne vairāk 600W |  |
| Jaudas izmaiņas: no 1.0 līdz 0.9 |  |
| Atjaunošanās laiks: 0.05-0.8 sekundes |  |
| HSS/TTL: 1/8000 sekundes |  |
| Zibšņa ilgums: Nor: 1/2200s-1/8000s / freeze: 1/2200s-1/19000s |  |
| Krāsas temperatūra: 5500K |  |
| Statiskā Lampa: LED 20W proporcionāla/neatkarīga |  |
| Saderība ar trigeriem: Jinbei TR-611 Multifuncional HSS Trigger |  |
| CH/GR Trigger metode: CH:00-15 /GR:A/B/C/D/E/F |  |
| USB firmware atjaunināšana: Jā |  |
| Svars: ne vairāk kā 2.9 kg |  |
| Darba spriegums: AC90-220V 50/60 HZ 10A fuse |  |
| Izmērs: 365mm x 136mm x 200mm |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 11 | Karšu lasītājs | 1 | 2 | ***Karšu lasītājs*** | vismaz 2 gadi |  |
| Pieslēgums: vismaz USB 3.0 |  |
| Atmiņas karšu atbalsts: Compact flash, SD Card/SDHC Memory Card/SDXC Memory Card, |  |
| xD, |  |
| Memory Stick (TM)/Memory Stick Duo (TM)/Memory Stick Pro (TM)/Memory Stick Pro Duo |  |
| (TM)/MultiMediaCard |  |

2018. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| amats |  | paraksts |  | paraksta atšifrējums |

*Piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara.*

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

**„Foto tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”**

*Finanšu piedāvājumu sagatavo, izcenojot iekārtas atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajai iekārtu komplektācijai un rādītājiem, kā arī ņemot vērā garantijas saistības*

| **Nr.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienības cena EUR**  **(bez PVN)** | **Vienību skaits** | **Izmaksu pozīcijas cena EUR**  **(bez PVN)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kopējā cena EUR (bez PVN)** | | | |  |
| **21%** **PVN summa EUR** | | | |  |
| **Kopējā cena EUR (t.sk., PVN)** | | | |  |

2018. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| amats |  | paraksts |  | paraksta atšifrējums |

*Piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara.*